Приложение № 2

к Тендерной документации

**Техническая спецификация закупаемых работ**

**Лот №2 «Текущий ремонт здания»**

**НАО «Республиканская физико-математическая школа» способом тендера**

* + - 1. Специальные квалификационные требования к потенциальным поставщикам: наличие лицензии на строительно-монтажные работы не менее III категорий;
      2. Потенциальный исполнитель должен обладать опытом аналогичных работы не менее 1 (года). Опыт работы подтверждается нотариально заверенными копиями договоров подряда или субподряда и актов выполненных работ (оказанных услуг) либо их электронными копиями с официального сайта государственных закупок Республики Казахстан (электронные документы нотариально не заверяются).
      3. Перечень и объем работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем) |
| **1** | **3** | **4** | **5** |
|  | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Здание школы** | | | |
| 1 | Устройство покрытия из напольных плит керамогранита размеров 60\*60 (демонтаж, монтаж , влючает стоимость материала) | кв/м | 3400 |
| 2 | Устройство облицовки колонн, размер керамогранита 60\*60 см(демонтаж, монтаж , влючает стоимость материала) | кв/м | 240 |
| 3 | Устройство покрытия из плиток на лестничных маршах(демонтаж, монтаж , влючает стоимость материала) | кв/м | 260 |
| 4 | Устройство покрытия из настенных плит в санузлах (демонтаж, монтаж , влючает стоимость материала) | кв/м | 380 |
| 5 | Устройство покрытия из напольных плит в санузлах (демонтаж, монтаж , влючает стоимость материала) | кв/м | 180 |
| 6 | Установка сантехнических изделий-унитазов со сливным бочком (включает стоимость материала) | шт | 40 |
| 7 | Установка писсуаров в туалетах (включает стоимость материала) | шт | 12 |
| 8 | Установка кабинок в туалетах (ПВХ, профиль металл, ЛДСП) | шт | 40 |
| 9 | Установка перегородок между писсуарами (профиль,ЛДСП) | шт | 12 |
| 10 | Установка сантехнических изделий-раковин в туалетах (включает стоимость материал) | шт | 32 |

**ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:**

1. Гарантийный срок качества выполненных ремонтных работ – 1 год со дня подписания акта выполненных работ.

2. Ремонт должен быть проведен качественно и своевременно строго в соответствии со сметной документацией. Полное описание работ, используемый материал, объемы работ указаны в дефектном акте, локальной смете и сводном сметном расчете (документы предоставляются по запросу потенциальных поставщиков). Работы должны быть проведены в соответствии с действующими стандартами и техническими нормативами Республики Казахстан.

3. При проведении ремонтных работ Поставщик обязан максимально применять высококачественные строительные материалы, удовлетворяющие требованиям проектных решений.

4. При производстве ремонтных работ необходимо соблюдение норм техники безопасности в соответствии со СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительства», соблюдение норм пожарной безопасности в соответствии с Техническим регламентом к пожарной безопасности, утвержденные ППРК от 16.01.2009 г. № 14. Также должны выполняться мероприятия по охране окружающей среды и соблюдением санитарных норм в соответствии с действующими нормативами Республики Казахстан.

5. После завершения ремонта Поставщик обязан осуществить уборку и вывоз мусора с территорий Заказчика.

6.Срок выполнения работ: с момента заключения договора 30 календарных дней.

7. Место выполнения работ: г. Нур-Султан, 010000, район Есиль, улица Туркестан 2/1.