Приложение № 2

к Тендерной документации

**Техническая спецификация закупаемых работ**

**Лот №3 «Текущий ремонт зданий»**

**НАО «Республиканская физико-математическая школа» способом тендера**

* + - 1. Специальные квалификационные требования к потенциальным поставщикам: наличие лицензии на строительно-монтажные работы не менее III категорий;
      2. Потенциальный исполнитель должен обладать опытом аналогичных работы не менее 1 (года). Опыт работы подтверждается нотариально заверенными копиями договоров подряда или субподряда и актов выполненных работ (оказанных услуг) либо их электронными копиями с официального сайта государственных закупок Республики Казахстан (электронные документы нотариально не заверяются).
      3. Перечень и объем работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем) |
| **1** | **3** | **4** | **5** |
|  | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Спальный корпус** | | | |
| 1 | Устройство покрытия из напольных плит (демонтаж, гидроизоляция, монтаж, включает стоимость материала) | кв/м | 470 |
| 2 | Устройство покрытия из настенных керамических плит (демонтаж, гидроизоляция, монтаж, включает стоимость материала) | кв/м | 750 |
| 3 | Установка сантехнических изделий-унитазов со сливным бочком (включает стоимость материала) | шт | 28 |
| 4 | Установка сантехнических изделий-раковин в туалетах (включает стоимость материал) | шт | 54 |
| 5 | Установка сантехнических изделий-поддонов металлических в душевых (включает стоимость материал) | шт | 28 |
| 6 | Установка дверей деревянных 60\*2000 (демонтаж, монтаж , включает стоимость материала) | шт | 30 |
| 7 | Установка дверей пластиковых (ПВХ) 60\*2000 (демонтаж, монтаж , включает стоимость материала) | шт | 30 |
| 8 | Установка смесителей в душевых ( демонтаж, монтаж , включает стоимость материала) | шт | 28 |
| 9 | Установка смесителей на раковинах ( демонтаж, монтаж , включает стоимость материала) | шт | 54 |

**ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:**

1. Гарантийный срок качества выполненных ремонтных работ – 1 год со дня подписания акта выполненных работ.

2. Ремонт должен быть проведен качественно и своевременно строго в соответствии со сметной документацией. Полное описание работ, используемый материал, объемы работ указаны в дефектном акте, локальной смете и сводном сметном расчете (документы предоставляются по запросу потенциальных поставщиков). Работы должны быть проведены в соответствии с действующими стандартами и техническими нормативами Республики Казахстан.

3. При проведении ремонтных работ Поставщик обязан максимально применять высококачественные строительные материалы, удовлетворяющие требованиям проектных решений.

4. При производстве ремонтных работ необходимо соблюдение норм техники безопасности в соответствии со СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительства», соблюдение норм пожарной безопасности в соответствии с Техническим регламентом к пожарной безопасности, утвержденные ППРК от 16.01.2009 г. № 14. Также должны выполняться мероприятия по охране окружающей среды и соблюдением санитарных норм в соответствии с действующими нормативами Республики Казахстан.

5. После завершения ремонта Поставщик обязан осуществить уборку и вывоз мусора с территорий Заказчика.

6.Срок выполнения работ: с момента заключения договора 30 календарных дней.

7. Место выполнения работ: 050040 г. Алматы, бульвар Бухар-Жырау, дом 36 «б».